***Գնման հայտ***

**«Տեղ համայնք»**-ի կարիքների համար «**Պլասմասե աղբարկղներ**»-ի ձեռքբերման

***1. Գնման առարկայի բնութագիր***

Գնման առարկա են հանդիսանում,  **«Տեղ համայնք»**-ի կարիքների համար «**Պլասմասե աղբարկղներ**»-ի ձեռքբերումը:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Գնման առարկան | Չափման միավորը | Քանակ | Չափս |
| «**Պլասմասե աղբարկղներ**» | **Հատ** | **40** | Ծավալը՝ 1100լ  Երկարությունը՝ 1260 մմ ±5%  Երկարությունը՝ 1377 մմ ±5% ներառյալ աղբատարի մանիպուլյատորի համար նախատեսված բռնակները  Խորությունը՝ 1077 մմ ±5%  Բարձրությունը՝ 1369 մմ ±5%  Քաշը՝ 50 կգ ±5%  Բեռնատարողությունը՝ առավելագույնը 440կգ  Գույնը՝ կանաչ  Անիվների տրամագիծը՝ 200 մմ  Գործարանային երաշխիքը՝ 1 տարի  Աղբարկղի նկարագրությունը՝  Կառուցվածքը, պարամետրերը և անվտանգության պահանջները համապատասխանում են EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտների պահանջներին:  Նյութը՝ բարձր խտայնության ցածր ճնշման առաջնային հումքի (HDPE) պոլիէթիլեն։  Աղբարկղը տեղակայված է շարժական 4 անիվների վրա, որոնք ամրացված են կոնտեյների կաղապարի հետ մետաղական կոնստրուկցիայի միջոցով։ Անիվների նյութը՝ բարձր խտայնության պոլիէթիլենից է, սև գույնի, իսկ անվադողերի նյութը՝ ռետինե, բարձր խտայնության - 200 մմ տրամագծով։ Անիվներից 2-ը ունենան արգելակման համակարգ։ Անիվները պտտվում են ուղղաձիգ առանցքի շուրջ։ Անվադողերը /անիվները/ ունենան փոխարինման հնարավություն։ Աղբամանը ունի լրացուցիչ ամրացնող կառուցվածք՝ աղբատարի մանիպուլատորի բռնիչի համար։ Վերևի մասում ունի ոչ պակաս երկու ծխնիների միջոցով բացվող կափարիչ, որն ունի բացելու համար նախատեսված առնվազն երեք բռնակ, երկուսը՝ կողային, մեկը՝ ճակատային։  Աղբարկղը պետք է ունենա EN 840, RAL-GZ 951, ISO 9001 և ISO 14001 ստանդարտներին համապատասխանության սերտիֆիկատներ, որոնց ներկայացումը մատակարարման ժամանակ պարտադիր է: Առավելագույն թույլատրելի շեղումները աղբարկղերի պարամետրերում կազմում է ±5%: Նշված շեշումները չեն թուլատրվում աղբարկղերի ծավալների նկատմամբ՝ ծավալը պետք է լինի առնվազն 1100լ։ Աղբարկղը նոր է, արտադրությունը 2023թ., նախկինում չօգտագործված և չվերանորոգված: Աղբարկղի արտաքին տեսքը ներկայացված է կից նկարում։    Կամ համարժեքը |

2.1 Վճարումն իրականացնել նախատեսված ապրանքը մատակարարելուց հետո` երկկողմ ստորագրված հանձման-ընդունման արձանագրության հիման վրա՝ 10 (տաս) բանկային օրվա ընթացքում:

***3.Գնման ընթացակարգը***

1. Գնումն իրականացնելի է Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 22-րդ հոդվածի, իսկ դրա կիրառման առանձնահատկությունները` ՀՀ կառավարության 04/05/2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի համաձայն:

Գնումները կազմակերպել և իրականացնել Գնանշման հարցում ընթացակարգով:

**Տեղ համայնքի ղեկավարի տեղակալ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Արամ Միրզոյան**

**ՊՍ ղեկավար /ստորագրություն/ /**անուն, ազգանուն/

ՍՄ Տեղ համայնքի ղեկավարի

20.10.2023թ. N 63-Ա կարգադրությունով

գնման համակարգող նշանակված

Ռուզաննա Շեգունց

**Ծառայողական գրություն**

Գնման գործընթացը կազմակերպելու նպատակով Ձեզ ենք ներկայացնում 20.10.2023թ. թիվ 63-Ա կարգադրությունով կազմավորված գնման պատասխանատու ստորաբաժանման գնման հայտը:

ՊՍ ղեկավար՝ Արամ Միրզոյան

Անդամներ՝ Մայիս Ղազարյան

Հասմիկ Բադասյան

ՍՄ Տեղ համայնքի ղեկավարի

20.10.2023թ. N 63-Ա կարգադրությունով կազմավորված

գնման պատասխանատու ստորաբաժանման

**Հ Ա Յ Տ Ա Ր Ա Ր Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն**

Սույնով, հայտարարում ենք, որ մեր հետ ազգակցական կամ խնամիությամբ կապված անձիք (ծնող, ամուսին, զավակ, եղբայր, քույր, ամուսնու ծնող, զավակ, եղբայր և քույր) և (կամ) այդ անձանց կողմից հիմնադրած կամ բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունները իրենց գործունեության բնույթով չեն առնչվում տվյալ գնման գործընթացին:

ՊՍ ղեկավար՝ Արամ Միրզոյան

Անդամներ՝ Մայիս Ղազարյան

Հասմիկ Բադասյան